Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Adapté aux revêtements de sol en caoutchouc sur le plan visuel et qualitatif.

Plinthe hauteur 50 mm, épaisseur 4,8 mm, plinthe réglable sans lèvre d'étanchéité

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage :

Avec ruban de montage spécial non polluant, largeur 50 mm, selon les recommandations du fabricant.

recommandations du fabricant. La bande de montage spéciale doit être exempte d'éléments à point d'ébullition élevé, de formaldéhyde, de chlore et de plastifiants et répondre aux critères des TRGS 610.

Fabricant / type :

(à inscrire par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.