Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes.

Entièrement recyclable.

Aspect et qualité adaptés aux revêtements de sol en caoutchouc.

Hauteur 60 mm, épaisseur 2,8 mm

Avec lèvre d'étanchéité flexible pour un raccordement mural propre ; convient également aux revêtements de sol avec surface à picots.

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

**Fabricant / Type :**

'.........'

(à inscrire par le soumissionnaire)

collage selon les recommandations des fabricants de colles et de revêtements de sol

**Fabricant / Type :**

'.........'

(à inscrire par le soumissionnaire)

Il convient de respecter les instructions de pose du fabricant.