Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Aspect et qualité adaptés aux revêtements de sol en caoutchouc.

Hauteur 100 mm, épaisseur 2,8 mm

Avec lèvre d'étanchéité flexible pour un raccord propre au mur ; convient également pour une surface à picots.

Couleur au choix dans la gamme standard de profilés.

Fabricant / Type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage selon les recommandations des fabricants de colles et de revêtements.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.