Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Adapté visuellement et qualitativement aux revêtements de sol en caoutchouc.

Grâce aux équerres de plinthes préfabriquées, aucune coupe d'onglet n'est nécessaire.

Hauteur 100 mm, épaisseur 3 mm, avec pied de plinthe 50 mm.

Pour les zones avec des exigences d'hygiène élevées. Profilés en caoutchouc préformés particulièrement résistants aux chocs et aux coups, permettant une désinfection et un nettoyage faciles. Pour éviter les espaces creux, les angles vifs et les arêtes dans la zone de transition entre le sol et le mur.

Cote de raccordement 2,1 mm / 3,1 mm / 3,7 mm

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage selon les recommandations des fabricants de colles et de revêtements.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.