Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Aspect et qualité adaptés aux revêtements de sol en caoutchouc.

Nez de marche avec lèvre d'insertion avec dimension de raccordement pour revêtements de sol de

a) 2,0 à 2,7 mm d'épaisseur.

b) 3,5 à 4,0 mm d'épaisseur.

Dimensions 55 mm (horizontal), 51 mm (vertical).

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

Position supplémentaire (sur demande) :

Nez de marche avec bandes de signalisation ou de sécurité intégrées, de couleur différente de celle du nez de marche (gris ou jaune) ou avec bande de sécurité phosphorescente selon DIN 67510.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage :

avec une colle de contact selon les recommandations des fabricants de colles et de profilés.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.