Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Aspect et qualité adaptés aux revêtements de sol en caoutchouc.

Nez de marche avec lèvre d'insertion avec dimension de raccordement pour revêtements de sol de

a) 2,0 à 2,7 mm d'épaisseur.

b) 3,5 à 4,0 mm d'épaisseur.

Dimensions 43 mm (horizontal), 19 mm (vertical).

Couleur au choix dans le programme standard des profilés.

collage :

avec une colle de contact selon les recommandations des fabricants de colles et de profilés.

Fabricant / type :

(à inscrire par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.