Fourniture et pose d'accessoires en caoutchouc.

Faible émission, exempt de PVC, de plastifiants à base de phtalates, de polymères chlorés et de parfums potentiellement allergènes. Entièrement recyclable. Adapté aux revêtements de sol en caoutchouc sur le plan visuel et qualitatif. Couleur au choix dans la gamme standard de profilés.

Angle d'escalier Côté garde-corps :

- Angle intérieur, bord visible épaisseur 18 mm

- Angle extérieur, bord visible épaisseur 18 mm

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Angle d'escalier côté mur :

- Cornière intérieure, hauteur 50 mm

- Cornière extérieure, hauteur 50 mm

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Collage selon les recommandations des fabricants de colles et de profilés avec une colle de contact.

Fabricant / type :

(à indiquer par le soumissionnaire)

Les instructions de pose du fabricant doivent être respectées.